Załącznik nr 2b - Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia.

Montaż przy pomocy technik alpinistycznych kratek wentylacyjnych stropodachów
w budynkach A+E, B, C, D i H.

Liczba kondygnacji poszczególnych budynków:

1. Bud. A+E - 8 kondygnacji nadziemnych + poddasze
2. Bud. B - 3 kondygnacje nadziemne + poddasze
3. Bud. C - 3 kondygnacje nadziemne
4. Bud. D – 3 kondygnacje nadziemne
5. Bud. H - 5 kondygnacji nadziemnych

W ramach zlecenia Wykonawca winien wykonać następujące prace:

1. Oczyszczenie i odtłuszczenie wyprawy elewacyjnej z zabrudzeń wokół istniejących otworów wentylacyjnych stropodachów.
2. Osadzenie/montaż 80 szt. kratek wentylacyjnych (fi 125mm) na kleju montażowym silikonowym.
3. Przykręcenie kratek wentylacyjnych wkrętami (po 2 szt. na każdą kratkę) do wyprawy elewacyjnej.

Materiały do wykonania prac tj. kratki wentylacyjne, klej montażowy i wkręty przekaże Zamawiający. Wykonawca winien dysponować sprzętem do wykonywania prac na wysokościach oraz stosownymi kwalifikacjami do prowadzenia takich prac.

Termin wykonania: od 10.11.2016 r. do 30.11.2016 r.