Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy |
| 1 | Lada z szafkami | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Regał stojący | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szafka stojąca | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szafka wisząca | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | stolik | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szafka stojąca narożnikowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szafka wisząca | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szafka stojąca narożnikowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | stolik | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Biurko komputerowe | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lada z szafkami | Wykonanie lady oraz szafki stojącej i wiszącej z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, blat lady i szafki wykonany z płyty laminowanej gr. 30mm w kolorze do uzgodnienia, narożniki blatu lady zaokrąglone, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, przód-ściana lady pod blatem zabudowana z szafkami, tył szafki stojącej i wiszącej zabudowany, szafka stojąca 90x 80cm z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz szafki, górna część (zamiast blatu szkło bezpieczne) poniżej wysuwana półka na klawiaturę, szafka wisząca oraz szafka umieszczona na blacie bez drzwiczek z podziałem na półki wewnątrz, szafkach stojących zamek na klucz, w ladzie pod blatem wysuwana półka na klawiaturę do komputera za pomocą prowadnic, w blacie lady wykonać przepust kablowy, na blacie lady umieszczona półka zamontowana na stałe miejsce na monitor komputerowy, uchwyty i zawiasy metalowe na drzwiczkach kolor satyna zabezpieczone antykorozyjnie, szafka i lada na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm  **Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe.** | 1 | Punkt pielęgniarski nr pomiesz.  B 2.18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Regał stojący | wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, regał z podziałem na półki w wewnątrz , tył regału zabudowany, regał na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm  **Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe.** | 3 | Magazyn nr pomiesz.  B 2.17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Szafka stojąca | wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, blat szafki wykonany z płyty laminowanej gr. 30mm w kolorze do uzgodnienia, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, blat szafki w części prawej wydłużony, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm.  **Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe.** | 1 | Kuchnia nr pomiesz.  E 2.02 |
| 4 | Szafka wisząca | wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, z otwieranymi drzwiczkami i podziałem na półki w wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie.  **Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe.** | 1 | Kuchnia nr pomiesz.  E 2.02 |
| 5 | Stolik | blat stolika wykonany z płyty laminowanej gr. 30mm w kolorze do uzgodnienia, nóżki kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, z regulacją poziomowania +/- 25mm  **Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe.** | 1 | Kuchnia nr pomiesz.  E 2.02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Szafka stojąca narożnikowa | wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, blat szafki wykonany z płyty laminowanej gr. 30mm w kolorze do uzgodnienia, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, części pozostałej szafki blat, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz szafki oraz szuflady otwierane za pomocą prowadnic, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna zabezpieczone antykorozyjnie, szafka na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm.  **Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe.** | 1 | Pok. Zabiegowy  nr pomiesz.  B 2.20 |
| 7 | Szafka wisząca | wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, z otwieranymi drzwiczkami i podziałem na półki w wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach metalowe kolor satyna zabezpieczone antykorozyjnie.  **Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe.** | 1 | Pok. Zabiegowy  nr pomiesz.  B 2.20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Szafka stojąca narożnikowa | wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, blat szafki wykonany z płyty laminowanej gr. 30mm w kolorze do uzgodnienia, front szafki i boki w kolorze do uzgodnienia, tył szafki zabudowany, szafka z otwieranymi drzwiczkami z podziałem na półki w wewnątrz szafki, uchwyty i zawiasy na drzwiczkach kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, szafka na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm.  **Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe.** | 1 | Zmywalnia nr pomiesz.  E 2.01 |
| 9 | Stolik | blat stolika wykonany z płyty laminowanej gr. 30mm w kolorze do uzgodnienia, nóżki kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, z regulacją poziomowania +/- 25mm  **Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe.** | 1 | Zmywalnia nr pomiesz.  E 2.01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Biurko komputerowe | biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr.18 mm krawędzie wykończone okleiną PCV gr. 2mm, tył biurka zabudowany, biurko z wysuwaną półką na klawiaturę komputerową na prowadnicach rolkowych, z prawej strony biurka szuflady, z lewej strony biurka w górnej części miejsce na otwartą półkę poniżej miejsce na stojący komputer stacjonarny, w biurku umieścić przepusty na kable, uchwyty i zawiasy kolor satyna metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, biurko na nóżkach metalowych zabezpieczone antykorozyjnie z regulowaną wysokością na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją poziomowania +/- 25mm  **Wymagany bezwzględny pomiar w pomieszczeniach przed realizacją, wymiary poglądowe.** | 1 | ***Dyżurka Ordynatora.*** |

**Wycenie mebli należy uwzględnić pomiar (podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi), dostawę, rozładunek i montaż mebli.**

**Kolorystyka wszystkich mebli do ustalenia z Zamawiającym.**